**Приложение № 2**

**ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**във връзка с пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на предстоящата за възлагане доставка:**

**“Доставка и монтаж на офис – мебели по каталог, включително изработка по индивидуален проект, за нуждите на ЦУ и ТП (ДЛС/ДГС) на СИДП ДП – гр. Шумен за 36 месеца, считано от датата на подписване на договора”**

Настоящото индикативните предложение е подадена от ………………………………

и е подписана от ……………………………………………………..…. в качеството ми на ………..…………………………………….…, със седалище и адрес на управление: ………………….………………………………………..., ЕИК …………………………….

Адрес за кореспонденция, тел, факс и e-mail:………………………………………………..

**УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,**

В отговор на публикация за провеждане на пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет **„Доставка и монтаж на офис – мебели по каталог, включително изработка по индивидуален проект, за нуждите на ЦУ и ТП (ДЛС/ДГС) на СИДП ДП – гр. Шумен за 36 месеца, считано от датата на подписване на договора”** и след запознаване с поканата за представяне на предложение към нея, с настоящото Ви представяме Оферта с посочени индикативни стойности за изпълнение на отделните видове артикули**.**

**I. ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Описание на Възложителя** | **Изисквания** | **Мерна единица** | **Брой** | **Един. каталожна цена с вкл. доставка и монтаж** | **Обща цена с вкл. доставка и монтаж** |
| 1 | Работно бюро ПДЧ  | Минимални размери, мм: 1600/700, Н=740; плот - ПДЧ 25 мм с меламиново покритие, 2 мм кант, да се предлага в минимум 4 различни цвята | брой | 50  |  |  |
| 2 | Работно бюро ПДЧ с метална П-образна конструкция и отвор за кабели | Минимални размери, мм: 1800/800, Н=740; 25 мм дебелина на меламинов плот с 2 мм кант; метална П-образна конструкция, метална греда със сечение мин.40х20 мм; метални крака със сечение мин. 40х40 мм, отвор за кабели, регулиране на височинат с до 10 мм., да се предлага в минимум 4 различни цвята | брой |  40 |  |  |
| 3 | Работно бюро ПДЧ с О-образна метална конструкция | Минимални размери, мм: 1600/800, Н=740; 25 мм дебелина на меламинов плот с 2 мм кант; метална О-образна конструкция, метална греда със сечение мин. 40х20 мм; метални крака със сечение мин. 40х40 мм, отвор за кабели, регулиране на височината с до 10 мм., да се предлага в минимум 4 различни цвята | брой |  40 |  |  |
| 4 | Работно бюро ПДЧ  | Минимални размери, мм: 1200/700, Н=740; плот - ПДЧ 25 мм с меламиново покритие, 2 мм кант, да се предлага в минимум 4 различни цвята | брой |  50 |  |  |
| 5 | Работно бюро ПДЧ  | Минимални размери, мм: 1400/700, Н=740; плот - ПДЧ 25 мм с меламиново покритие, 2 мм кант, да се предлага в минимум 4 различни цвята | брой |  50 |  |  |
| 6 | Контейнер с колелца, три чекмеджета и централно заключване | Минимални размери, мм: 428х600, Н=560. Корпус ПДЧ с меламиново покритие с дебелина 18 мм, с 1 мм ABS кант; таван ПДЧ с меламиново покритие с дебелина 25 мм, с 2 ммABS кант, товароносимост на чекмедже: мин. 25 кг.  | брой | 20  |  |  |
| 7 | Контейнер с колелца, четири чекмееджета и централно заключване | Минимални размери, мм: 430х600, Н=740. Корпус ПДЧ с меламиново покритие с дебелина 18 мм, с 1 мм ABS кант; таван ПДЧ с меламиново покритие с дебелина 25 мм, с 2 ммABS кант, товароносимост на чекмедже: мин. 25 кг, да се предлага в минимум 4 различни цвята | брой | 30  |  |  |
| 8 | Контейнер с колелца, четири чекмееджета и централно заключване | Минимални размери, мм: 410х510, Н=650. Корпус ПДЧ с меламиново покритие с дебелина 18 мм, с 1 мм ABS кант; таван ПДЧ с меламиново покритие с дебелина 25 мм, с 2 мм ABS кант. | брой | 30  |  |  |
| 9 | Директорско бюро с вграден захранващ блок | С 1 чекмедже, 1 чекмедже за писалка и рафт за компютър, изцяло тапициран. Минимални размери, мм: 2200х800, Н=780. Работен плот от дървесен фурнир с дебелина 120 мм или 25 мм с 2 мм кант. Метална конструкция за краката с размер на металната тръба 12 мм с прахово покритие или полиран хром. Специален дизайн на бюрата с дебелина на работния плот 120 мм позволяващ скрито отвеждане на проводниците, вътре в металните крака. Пластмасови крачета за изравняване на височината (+10мм). Вградени в работния плот чекмеджета, тапицирани с кожа. Вграден блок за захранване с механизъм за меко затваряне и 1 LAN порт и 3 контакта., да се предлага в минимум 4 различни цвята | брой |  5 |  |  |
| 10 | Заседателна маса за 8 човека с вграден захранващ блок | Минимални размери, мм: 2200х1300, Н=780. Работен плот от дървесен фурнир с дебелина 120 мм или 25 мм с 2 мм кант. Метална конструкция за краката с размер на металната тръба 12 мм с прахово покритие или полиран хром. Специален дизайн с дебелина на работния плот 120 мм позволяващ скрито отвеждане на проводниците, вътре в металните крака. Пластмасови крачета за изравняване на височината (+10мм). Вградени в работния плот чекмеджета, тапицирани с кожа. Вграден блок за захранване с механизъм за меко затваряне и 1 LAN порт и 3 контакта., да се предлага в минимум 4 различни цвята | брой |  5 |  |  |
| 11 | Заседателна маса кръгла за 6 човека  | Минимални размери, мм: ф=1200, Н=740. Работен плот от дървесен фурнир с дебелина 25 мм с 2 мм кант. Метална конструкция за краката с размер на металната тръба 12 мм с прахово покритие или полиран хром. Пластмасови крачета за изравняване на височината (+10мм), да се предлага в минимум 4 различни цвята | брой |  5 |  |  |
| 12 | Стелаж с пет рафта, две плъзгащи се врати и заключване | Минимални размери, мм: 1200х400, Н=1780. Корпус, врати и рафтове от ПДЧ с меламиново покритие 18 мм с 1 мм кант. Гръб от ПДЧ с меламиново покритие 18 мм. Заключване. Регулиране на пластмасови крачета, Н=17 мм (+10мм), да се предлага в минимум 4 различни цвята | брой |  5 |  |  |
| 13 | Стелаж с четири рафта | Минимални размери, мм: 800х400, Н=1620. Корпус, и рафтове от ПДЧ с меламиново покритие 18 мм с 1 мм кант. Гръб от ПДЧ с меламиново покритие 18 мм, да се предлага в минимум 4 различни цвята | брой |  20 |  |  |
| 14 | Стелаж с пет рафта | Минимални размери, мм: 800х400, Н=2000. Корпус, и рафтове от ПДЧ с меламиново покритие 18 мм с 1 мм кант. Гръб от ПДЧ с меламиново покритие 18 мм, да се предлага в минимум 4 различни цвята | брой |  20 |  |  |
| 15 | Стелаж с четири рафта с врати | Минимални размери, мм: 800х400, Н=1620. Корпус, и рафтове от ПДЧ с меламиново покритие 18 мм с 1 мм кант. Гръб от ПДЧ с меламиново покритие 18 мм. Врати за долните две междурафтия от ПДЧ с меламиново покритие 18 мм, да се предлага в минимум 4 различни цвята | брой |  20 |  |  |
| 16 | Стелаж с пет рафта с врати | Минимални размери, мм: 800х400, Н=2000. Корпус, и рафтове от ПДЧ с меламиново покритие 18 мм с 1 мм кант. Гръб от ПДЧ с меламиново покритие 18 мм. Врати за долните две междурафтия от ПДЧ с меламиново покритие 18 мм, да се предлага в минимум 4 различни цвята | брой |  20 |  |  |
| 17 | Шкаф за лични вещи с уникален ключ | Минимални размери, мм: 800х360, Н=1444, с 8 отделения. Корпус, врати и рафтове от ПДЧ с меламиново покритие 18 мм и кант 1 мм. Гръб от ПДЧ с меламиново покритие 16 мм. Заключване. Регулиране на пластмасови крачета, Н=17 мм (+10мм), да се предлага в минимум 4 различни цвята | брой |  10 |  |  |
| 18 | Гардероб с метална дръжка за окачване, плъзгащи се врати и заключване | Минимални размери, мм: 1200х425, Н=1874. Корпус, врати и рафтове от ПДЧ с меламиново покритие 18 мм и кант 1 мм. Гръб от ПДЧ с меламиново покритие 16 мм. Заключване. Регулиране на пластмасови крачета, Н=17 мм (+10мм), да се предлага в минимум 4 различни цвята | брой |  10 |  |  |
| 19 | Метален офис шкаф  | Здрава метална конструкция. Прахово боядисан в сив цвят. Минимални размери, см.: 90/40/185 | брой |  20 |  |  |
| 20 | Метален кардекс 2X4  | Здрава метална конструкция. Прахово боядисан в сив цвят. Минимални размери, см.: 45/90/132 | брой |  10 |  |  |
| 21 | Метален стелаж  | Метален стелаж за съхранение на папки, класьори и документи. Безболтова връзка между детайлите. Минимални размери: 110х50х188 см. | брой |  20 |  |  |
| 22 | Метален троен гардероб с 12 клетки | Здрава метална конструкция. Заключване, уникално за всяка врата. Вентилационен отвор. Размери: 1850x900x400 mm. Минимални размери отделение: 370х290х370 mm. Прахово боядисан в сив цвят. | брой |  10 |  |  |
| 23 | Метален троен гардероб с 6 клетки | Здрава метална конструкция. Заключване, уникално за всяка врата. Вентилационен отвор. Размери: 1850x900x450 mm. Минимални размери отделение: 550 х 270 х 420 mm. mm. Прахово боядисан корпус в сив цвят. Прахово боядисани вратички в мин. 3 различни цвята. | брой |  10 |  |  |
| 24 | Метален сейф за документи | Дигитален, заключване с електронен код, взломоустойчив. Минимални размери: д/ш/в: 400/330/220  | брой |  5 |  |  |
| 25 | Конферентен стол | Ергономичен конферентен стол с лумбална опора.Седалка тт полиуретанова паяна тапицирана с висококачествена дамаска и oблекгака с дишаща дамаска тип ''меш''. Хромирани фиксирани подлакътници с меки полиуретанови падове и стабилна хромирана петлъчева основа. Товароносимост 120кг. | брой |  50 |  |  |
| 26 | Посетителски стол | Стабилна метална рамка; висококачествена дамаска; Минимални размери: ширина на седалката 475 мм; дълбочина на седалката 415 мм; височина на седалката: 350 мм; натоварване - до 120 кг.; хромирани крака | брой |  150 |  |  |
| 27 | Посетителски стол | Стабилна метална рамка; висококачествена дамаска; Минимални размери: ширина на седалката 475 мм; дълбочина на седалката 415 мм; височина на седалката: 350 мм; натоварване - до 120 кг.; хромирани крака | брой |  150 |  |  |
| 28 | Работен стол | Материал на седалката и на облегалката: дамаска, минимум 5 различни цвята.; стабилна петлъчева основа на колера; с фиксирани подлакътници; минимални размери: широчина на седалката 500 мм, дълбочина на седалката 470 мм, височина на седалката 440-550 мм. Широчина:680мм, дълбочина: 680 мм, височина 1150-1250 мм. Товароносимост: 120 кг. | брой |  10 |  |  |
| 29 | Директорски стол | Регулируема лумбална опора; опора за глава, тапицирана с мека екокожа; регулируема дълбочина на седене; 3D подлакътници; multi-function механизъм, позволяващ заключване на стола в 3 работни позиции; седалка с анатомични извивки, тапицирана с текстилна дамаска; Облегалка, изработена от дишаща материя тип "меш"; стабилна петлъчева хромирана основа. Височина на стола: 1130-1185 мм; широчина на подлакътниците - мин. 90 мм; височина на облегалката - мин. 750 мм.Товаримост – 120 kg.  | брой |  5 |  |  |
| 30 | Директорски стол | Ергономичен директорски стол; ергономична облегалка с опора за глава тип "моноблок"; седалка и облегалка, тапицирани с висококачествена екокожа; хромирани фиксирани подлакътници; регулиране силата на люлеене; плавно регулиране височината на седене; заключване в работна позиция; стабилна петлъчева хромирана основа; товароносимост - 120 кг. | брой |  5 |  |  |
| 31 | Диван еко кожа  | Изработен от висококачествена екокожа. Материал на тапицерията: екокожа. Материал на основата: хром. Интегрирана хромирана рамка. С подлакътници. Размери , мм: 1460/810/690. Да се предлага в мин. 2 цвята. | брой |  5 |  |  |
| 32 | Фотьойл екокожа | Изработен от висококачествена екокожа. Материал на тапицерията: екокожа. Материал на основата: хром. Интегрирана хромирана рамка. С подлакътници. Размери мм: 900/69/810. Да се предлага в мин. 2 цвята. | брой |  10 |  |  |
| 33 | Директорско бюро  | размери 200/90/74; Изработено изцяло от ПДЧ 36 мм с меламиново покритие за лесна поддръжка и почистване; с 2 мм кант | брой |  5 |  |  |
| 34 | Помощен шкаф към директорско бюро | размери мин. 120/45/74; изработен от ПДЧ 18 мм с меламиново покритие; с четири чекмеджета, плътна врата и 2 отворени междурафтия, с 2 мм кант | брой |  5 |  |  |
| 35 | Шкаф към директорско бюро | размери: мин. 160/40/126; ПДЧ 18 мм с меламиново покритие; с две плътни врати и 6 отворени междурафтия, с 2 мм кант | брой |  5 |  |  |
| 36 | Заседателна маса | размери: мин. 200/90/74, изработена изцяло от ПДЧ 36 мм с меламиново покритие, с 2 мм кант | брой |  5 |  |  |
| 37 | Бюро директорско | Мин.размери 160/70/74, изработено от ПДЧ меламиново покритие с дебелина на плота 25 мм и 2 мм кант на плота; със заоблени ръбове. | брой |  3 |  |  |
| 38 | Бюро директорско | Мин.размери 180/70/74, изработено от ПДЧ меламиново покритие с дебелина на плота 25 мм и 2 мм кант на плота; със заоблени ръбове. | брой |  3 |  |  |
| 39 | Контейнер | мин.размери 55/5058 см.; с две чекмеджета и един отворен рафт; изработен от ПДЧ с меламиново покритие с плоскости и гръб 18 мм  | брой |  5 |  |  |
| 40 | Шкаф с плъзгащи врати | мин.размери 120/45/120 см, изработен от ПДЧ с меламиново покритие с плоскости и гръб 18 мм, с 2 плътни плъзгащи врати  | брой |  5 |  |  |
| 41 | Стелаж  | мин.размери 120/45/120 см, изработен от ПДЧ с меламиново покритие с плоскости и гръб 18 мм, с 6 отворени междурафтия | брой |  5 |  |  |
| 42 | Заседателна маса кръгла | с диаметър 120 см, височина 74 см, с метални крака, изработена от ПДЧ с меламиново покритие и дебелина на плота 54 мм. и кант 2 мм. | брой |  5 |  |  |
| 43 | Закачалка  | с метална конструкция и поставка за чадъри; брой куки за окачване: мин.8; нива на закачане - мин.2; поставка за чадъри; височина: мин. 1720 мм. | брой |  20 |  |  |
|  | ОБЩО:  |  |  |

**Общата индикативна цена, която предлагаме за доставка на всички артикули предмет на настоящата пазарна консултация, е както следва: …….…..…/………………../ лв. без ДДС и ………………/…………………/ лв. с ДДС.**

В предложените от нас цени сме включили всички разходи, свързани с доставка и монтаж на артикулите описани от Вас по вид в приложения списък към настоящите пазарни консултации.

 Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде .................. (словом............................) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата: …………………...

 Име и фамилия

 Подпис